**呼吸机参数要求**

1. 产品名称：呼吸机
2. 适应患者类型：成人
3. 主要技术性能：

3.1、基本通气模式

容量控制/辅助通气

压力控制/辅助通气

压力调节容量控制通气

同步间歇指令通气

气道压力释放通气、无创通气

3.2、具有自动插管补偿功能。

3.3、具有吸气保持、呼气保持、手动呼吸、屏幕冻结测量、锁屏功能。

3.4、具备高压氧氧气气源和低流速氧气气源两种连接方式接口。

3.5、检测参数

气道压力、潮气量、分钟通气量、呼吸率、呼末正压、阻力、顺应性、浅快呼吸指数、最大吸气负压、肺泡通气量、CO2排出率。

3.6、报警功能

 通气量报警、压力报警、窒息报警、管路脱落报警、氧浓度报警等。